〈 붙임 2 : 별표 1 (광고안내 시설물 설치기준) 〉

구분	종류	설치수량	규 격	위 치	비 고
전시장 외부	외부 배너 (북측)	2개	가로 7m × 세로 11m	전문전시장 외벽 배너설치 구조물	전시회당 1개소 (3개소 중 가운데 사용 불가)
	가로등 배너	25개조 (앞광장 16개조)	가로 0.7m × 세로 2.5m	야외광장	2개 전시 경우앞광장 1전시당 8개조 (1전시장 : 홀수번호) (2전시장 : 짝수번호)
	광장 입구 배너	1개	가로 18m × 세로 0.7m	전시장 입구	2개 전시 경우 1전시당 가로 9m × 세로 0.7m (1전시장 : 좌측/2전시장 : 우측)
전시장 내부	내부 천정 배너	제한 없음 ( 안전성 고려설치)	․ 가로 : 제한없음 ․ 세로 : 1관 - 4m 이내 2관 - 5m 이내	전문전시장 내부 천장 Steel 격자	통로상부에 설치함을 원칙
	빵빠레 배너	․ 1관 전체사용시 : 11개(1층 전체) ․ 2관 전체사용시 : 14개(3층 전체)	가로 1.2m × 세로 2.5m(3m)	제 1,2 전시관 앞 벽면에 부착된 규격봉	전시관 분할사용시 사용면적 비율로 설치개수 산출
	입구 현판	․ 1관 전체사용시 : 2개소 ․ 2관 전체사용시 : 2개소	가로 8m × 세로 0.7m	전시관 출입구	전시관 분할사용시 1개소
	안내 유도 싸인	위치별 각 1개	가로 0.6m × 세로 1.8m (단, 바닥 1m × 1m)	․ 동문앞 광장 ․ 남문앞 ․ 로비 ․ 에스컬레이터 옆 (3층에 한함)	옥내․외 홍보 선전(상징)탑 설치 불가
	3층 난간 배너	1개	가로 8.4m × 세로 3m	3층 전시장앞 난간	3층 개최 전시회에 한함

광고안내 시설물 설치 위치

외부 배너(북측)	난간 배너
광장 입구 배너	가로등 배너
내부 천정 배너	빵빠래 배너
입구 현판