작 업 신 고 서

설치기간	(설치)2022. 00. 00. 00시 / (철거)2022. 00. 00. 00시 ( 00일간)	담 당	팀 장
임대장소/행사명	그랜드홀 / 2022년 00월 00일
작업내용	부스 / 목공 / 전기 / 사인물 / A/V장비 설치 등

자 체 시 공 서 약

당사는 위 행사와 관련, 자체적으로 공사를 시행함에 있어 아래의 사항을 준수 할 것이며,

만약 이를 준수하지 않을 경우 공사 중단 등 어떠한 조치도 감수하고, 사고 발생 시 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 작업자는 산업안전보건법을 준수하며 작업 중 인명 및 재산피해가 있을 시 모든 민·형사상 책임을 진다.

2. 자재는 방염처리 되었거나 불연성인 자재를 사용한다.

-필수사항: 방염성능검사 첨부, 후방염 시 접수증 행사 당일까지 관리자에게 제출(방염성능검사결과는 차후 메일 제출)

3. 구조물(부스,목공,트러스 등) 설치시 바닥보양(파이텍스 등)을 하여야 한다.

-설치시 기본 간격: 시설물(벽..장비 등)_1m / 천장(빔프로젝터 등)_0.2m / 부스간 동선_2m

4. 회의실 내 장치시공에 있어 모든 전기공사는 aT센터 등록업체의 시공을 권고한다.

-전기선 외 A/V케이블 등 외부 노출시 전선보호대류로 보양해야하며 미이행시 발생한 사고는 사용자가 책임을 진다.

5. 회의실 내에서는 절대 금연이며, 용접기(산소, 전기), 토치, 인화성물질 등 화재의 요인이 되는 기구는 aT센터

승인 없이 사용할 수 없다.(산업안전보기준에 관한 규칙, 소방법 준수)

6. 회의실 내에서 페인트 작업을 할 수 없다.(파손부위 부분 도장 승인 후 실시)

7. 회의실의 설비 및 집기에 못, Anchor, 테이프/양면테이프, 강력 본드 등을 사용할 수 없다.

8. 회의실 내에서는 전동공구(절단기, 대패, 톱, 그라인더)를 사용할 수 없다.

9. 고소작업, 이동식사다리를 사용하는 경우 산업안전보건법에 따라 안전모를 착용한 2인 1조 이상으로 작업한다.

10. 설치, 철거 후 발생되는 잔해는 모두 정리해야 하며 폐기물은 모두 회수하여야 한다.(원상복구)

11. 당사 임직원 및 작업자가 상기 사항 및 회의실 관리규정을 위반 시에는 aT센터 회의실 관리자의 공사 중지 및

철거 지시에 절대 따르며 이에 이의를 제기하지 아니한다.

※ 기타사항 : 작업자명단 기재 / 전기간선시 전력사용 기재 / 도면(입면도, 평면도),시안 첨부 / 임대개시 7일전까지 제출

20   .    .    .

신 청 인	회 사 명
	대 표 자	(인)
	담 당 자	(인) / 전화 : 010-0000-0000

aple에이플주식회사│06774 서울시 서초구 강남대로 27 / atcenter.at.or.kr / E-mail: atcenter@aplegw.kr

▷ 작업자명단 신고
순번	성명	직종	연락처	비고(설치/철거)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
※ “란”부족 시 별지 사용

▷ 별도 사용신고
			kW
			kW
			kW
			kW
			kW
	반입일시	2022.00.00 00:00		철수일시	2022.00.00 00:00
해당란 □안에 V표기 및 전력량 기재 eps실 분전반에서 별도의 전기간선시 신청 aT센터 관리자의 안내에 따라 설치 전화 및 유선인터넷 신청은 sk브로드밴드에 문의 02-6300-3998 / 안내데스크 02-6300-1110 화물 이동안내: 1층 농협 앞 주정차하여 소화물E/V로 이동(출입문_910×2040mm, E/V입구_1100×2090mm) 대량 이동시 사전 반입/철수 시간 기재, 당일 안내데스크에 소화물E/V 수동 요청하여 사용

▷ 구조물 반입설치 예시

부스 설치시 전면 파이텍스 바닥보양

아시바류 설치시 MD,타일 등으로 추가보양(목공,니쥬 등)

구조물 설치시 시설물과의 간격 준수

▷ 이동식사다리 안전작업지침(1)

▷ 이동식사다리 안전작업지침(2)